**ALLEGATO 3C** *al Capitolato Tecnico*

**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHI PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE - PUNTEGGIO QUALITA’ MAX 70 PUNTI MIN 42 PUNTI** | | | | | |
| **LOTTO \_\_\_ - ASL \_\_\_\_** | | | | | |
| **Parametro** | **Criterio attribuzione punteggio** | **Punteggio massimo (Wi)** | | | **Descrizione Offerente** |
|  |  | **Punti D MAX** | **Punti Q MAX** | **Punti T MAX** |  |
| In grado di trattare le patologie di interesse fisiatrico | SI =6 punti  NO = 0 punti |  |  | 6 |  |
| In grado di trattare le patologie di interesse ortopedico | SI =6 punti  NO = 0 punti |  |  | 6 |  |
| Pressione massima focale superiore a 50 Mpa | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 6 |  |  |
| Energia regolabile su più di 9 livelli | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 7 |  |  |
| Frequenza di erogazione della terapia superiore a 3 Hz | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 6 |  |  |
| Profondità focale, misurata dal centro del fuoco al piano passante per il bordo della testa terapeutica, superiore ai 15 cm per permettere di trattare pazienti obesi | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 7 |  |  |
| Dimensioni focali ottimali per ogni tipo di trattamento | Discrezionale, come riportato nell’allegato 3A | 7 |  |  |  |
| Numero di dimensioni focali impostabili con relativi livelli di potenza | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 6 |  |  |
| Elevata mobilità della testata terapeutica | Fissa = 0 Punti  fino a 50° su un solo asse = 2 Punti  fino a 100° su un solo asse = 4 Punti  superiore a 100° su più assi = 5 Punti  totalmente libera = 7 Punti |  |  | 7 |  |
| Ampia superficie di accoppiamento membrana/paziente, superiore a 100 cmq | Proporzionale, come riportato nell’allegato 3A |  | 6 |  |  |
| Lettino portapaziente utilizzabile in manovre endourologiche anche in configurazione indipendente dal sistema di litotrissia | SI =6 punti  NO = 0 punti |  |  | 6 |  |